!U1 setvar "ip.dhcp.enable" "off"
! U1 setvar "wlan.ip.protocol" "permanent"
! U1 setvar "wlan.ip.addr" "10.127.252.175"
! U1 setvar "wlan.ip.netmask" "255.255.255.128"
! U1 setvar "wlan.ip.gateway" "10.127.252.129"
! U1 setvar "wlan.ip.dns.servers" "172.16.18.150 172.16.18.151"
! U1 setvar "wlan.ip.dns.domain" "cp1adpstopv10.stores.local"
! U1 setvar "device.reset" ""

VSS0094-P3 F4GAw1enLQxrdvMx823il5dB9EoxDQQllplPRLZKCT1x0oQEMn6mdJXeMSpwBRZ